6-17

1、接口需求： 获取当前日期电子围栏告警前十条，不满十条则全部获取（get请求）/fencealarm

2、接口需求：所有电子围栏告警的前十条（post；传参{‘pag’：0}）

3、接口需求： 获取当前日期所有报警前十条，不满十条则全部获取（get请求）/allalarm

4、接口需求：所有报警的前十条（post；传参{‘pag’：0}）/pageallalarm

6-21

1. 接口需求：插入marker 字段 name、x、y、z，每次直插入一条